

Публичное акционерное общество

«Россети Центр и Приволжье»

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго»

ул. Тимирязева, д. 99, г. Тула, 300012

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1С**

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» доводит до вашего сведения, что в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (в ред. от 05.06.2013), (далее Правила), Вам, как собственнику земельного участка, расположенному в охранной зоне, надлежит принять меры, обеспечивающие выполнение указанных Правил.

1. п. 8 Правил, в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. Согласно п. 9 Правил, в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе ГСМ;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных ЛЭП);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных ЛЭП);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных ЛЭП).

3. Пунктами 10 и 11 Правил предусмотрено, что в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных ЛЭП);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных ЛЭП через водоемы, менее минимально-допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных ЛЭП);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных ЛЭП);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных ЛЭП);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных ЛЭП) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных ЛЭП).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе ГСМ;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных ЛЭП).

4. При необходимости производства данных работ необходимо предварительно обратиться в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ район электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» для согласования порядка ведения работ, который обеспечит безопасность людей и сохранность высоковольтных ЛЭП.

5. Во всех случаях повреждения ЛЭП ставить об этом в известность филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» по телефону **+7 (4872) 47-84-30** или **+7 (4872) 47-84-29**; факс +7 (4872) 32-71-14; по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99, 300012; по электронной почте **tulenergo@tula.elektra.ru**. ТелефонЕдиного контакт-центра ГК «Россети»: 8-800-220-0-220

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ район электрических сетей (РЭС): **тел**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Руководители предприятий и организаций обязаны ознакомить с настоящим предупреждением и требованием Правил лиц, назначенных для исполнения данного "Предупреждения" и других лиц, работающих в охранной зоне высоковольтных ЛЭП.

7. Предприятия, организации и учреждения, допустившие повреждение высоковольтных электрических сетей в результате неправильного производства работ или из-за неудовлетворительного состояния установок, находящихся в зоне ЛЭП, возмещают в установленном порядке материальный ущерб организации, эксплуатирующей высоковольтные электрические сети, а также несут административную и **УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.**

8. В целях информирования о последствиях нарушения Правил сообщаем Вам, что:

- 25.06.2020 г. в 09 час.14 мин. в н.п. Лазарево Щекинского района Тульской области произошел тяжелый несчастный случай при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 6 РП № 41 Лазарево в пролете опор №№ 6-7 отп. Ржаво (мастерские).

- 03.05.2014г. в 17 час. 03 мин. в д. Каратеево Чернского района Тульской области произошел несчастный случай со смертельным исходом при валке деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ №5 ПС №339 «Кальна» в пролете опор №100-101.

9. Для сведения сообщаю Вам, что охранная зона ЛЭП – это зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии для воздушной линии электропередачи:

* 0,4 кВ - **2 м**.
* 10 кВ - **10 м.**
* 35 кВ - **15 м.**
* 110 кВ - **20 м.**

РАСПИСКА:

Предупреждение о соблюдении «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» получил:

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись лица, получившего (предприятие, организация) (должность, фамилия)

 предупреждение)